Сенсор росы, работает в режиме переключения, чувствителен только к высокой влажности. Используется для защиты оборудования от росы, обеспечивает высокую точность и быстрое время отклика.

**Характеристики:**

* маленький, легкий
* высокая чувствительность
* функция переключения
* быстрое время отклика
* защита от загрязнения
* высокая надежность и стабильность работы

**Спецификация:**

* рабочее напряжение 0.8 В (максимальное)
* рабочий диапазон температур: 1 - 80 º С
* рабочий диапазон влажности: 1 - 100%
* размеры 8х10х0.7мм